|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Kosztorys OFERTOWY** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Rodzaj robót (branża): | | DROGOWA | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **Inwestycja** | | REMONT POBOCZY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 0807T BOREK KLIMONTOWSKI - KOPRZYWNICA | | | | | | | |
|  | | W MIEJSCOWOŚCIACH GNIESZOWICE | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| Adres: | | Droga powiatowa nr 0807T, w miejscowości Gnieszowice | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **Inwestor:** | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z/S W SAMBORCU | | | | | | | |
|  | | 27-650 SAMBORZEC 199 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = ………………….. %WK: | | | | | …………………………………………. PLN …………………………………………. PLN | | | |  |
| **Wartość końcowa kosztorysu** | | | | | **…………………………………………. PLN** | | | |  |
| Słownie: | …………………………………………………………………………………………………………………………… PLN | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | Zatwierdził: | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | 1 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys OFERTOWY** | | | | | | | | | | | |
| **Lp** | | **Kod** | **Opis** | | | **Jm** | **Ilość robót** | | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | |  | REMONT POBOCZA | | |  |  | |  |  |
| 1.1 | | BCD D-01.03.02.05 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm. | | | m2 | 60,00 | |  |  |
| 1.2 | | BCD D-04.01.01.23 | Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 48 cm wraz z odwozem gruntu na odl. do 10 km | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.3 | | BCD D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.4 | | BCD D-04.02.01.21 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.5 | | BCD D-04.04.02.03 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 31,5-63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.6 | | BCD D-05.03.05.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.7 | | BCD D-05.03.05.22 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | | m2 | 660,00 | |  |  |
| 1.8 | | BCD D-07.01.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni wykonane w technologii grubowarstwowej, masami chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3- 4mm - linie ciągłe i przerywane | | | m2 | 48,00 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) =………………………… %WK: | | | | | | | …………………………………….. PLN ……………………………………. PLN | | | |
|  | **Wartość końcowa:** | | | | | | | **…………………………………….. PLN** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2 |  | | | | | | |